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Полная автоматизированная линия производства влажных салфеток (30-120 единиц/упаковка) 
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  The Full-auto Folding System               The Full-auto packing System

	               Samples of Finished Products
Примеры готовой продукции
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 CD-2000 full automatic wet tissue folding and packing machine 
Полная автоматизированная линия производства и упаковки влажных салфеток

Main technical parameter (The Full-auto Folding System):
Основные технические характеристики

Энергопотребление: 380В 50Гц 

Мощность: 22кВт

Рекомендованные материалы: Нетканные ткани горячей прокатки.

Толщина материала: 40г/м2- 80г/м2

Размер продукции(не сложенная пачка ): (150-250мм)*(180-220мм) (Д*Ш)

Размер продукции (сложенная пачка)  (150-250мм)*(95-110мм) (Д*Ш)

Скорость производства: 1800-2500штук/мин

Размер рулона ( катушка  сырья) : ширина: 1000-1500mm , диаметр : 800-1200mm

Режущий блок: а. 10 полосы / 12 дорожек, 2 неполных рулона, 2 рулона полки

Складной способ : всплывающий или не всплывающий

Система увлажнения: Выброс жидкости, с системой рециркуляции

Способ подсчета: авто-подсчет, Система смены количества стопок. 
Система увлажнения и перемешивания: двойные перемешивающие барабаны с мешалкой

Система контроля: Программируемый логистический контроллер, цветной сенсорный экран

Размеры машины (мм): 101500*3150*2000(Д*Ш*В)

Размер водного бака (мм): 2000*1100*1900   250кг

Масса нетто (кг ) : 7000

The working process: (The Full-auto Folding System)
Схема работы
разворачивание сырья - резка сети сырья - складываниев салфеток - увлажнение салфеток - резка – складывание в стопку и подсчет салфеток – транспортировка салфеток в систему упаковки .

Main technical parameter (The Full-auto Packing System):

Power supply: 380V, 50HZ      
Энергопотребление   

Power: 6KW 
Мощность        
Форма упаковки: подушечка   
     

Скорость производства30—50упаковок/мин

    

Размер продукции (мм): (180-350)x(90-120)x(30-80) (Д*Ш*В)  
Регулируемое оборудование для производство упаковочных пакетов, с установкой углового устройства , автоматически  отслеживающий электрический глаз, устройство для печати даты , устройство перфорации  и маркировки.

Система контроля: Программируемый логистический контроллер, цветной сенсорный экран.

Масса нетто аппарата: Примерно 1700 кг
      

Размеры аппарата: 5280*1000*2100mm (Д*Ш*В)

3 метровый шельф транспортировки сырья    
Автоматически-загружающиеся салфетки

Подключение компакт-диска

Когда нет салфетки на конвейерной полке , система упаковки будет автоматически отключена , и при подаче салфеток на ленту система упаковка автоматически возобновит работу.

The working process : (The Full-auto Packing System)
Схема работы
Распаковка упаковочной пленки – печать даты – пробивание отверстия на упаковке – приклеивание ярлыка на упаковку – заправка салфеток и формирование – центральное уплотнение – откачка воздуха из пачки – завершающие боковые уплотнения и резка – выход готового продукта. 
CD-2000 Automatic Wet Tissue Machine – Electrical Parts For Folding Machine Электрические комплектующие машины 
	Name of Parts
Название части
	Photos on machine
фото
	Model
модель
	Quantiy
Кол-во
	Brand and
Фирма 

	PLC Control System
Программируемый логистистический контроллер
	
	FX2N-32MT
	1
	Mitsubishi From JAPAN
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	Servo Motor Driver
Серводвигатель
	
	SGDM-20ADA
	1
	Yaskawa From JAPAN
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	Touch Screen
Сенсорный экран
	
	MT510
	1
	Weintek From TAIWAN
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	Alternating Current Contactor
Контактор переменного тока
	
	GMC-12
	3
	LS From LG/ KOREA
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	Breaker
Выключатель
	
	BKN-D10

BKN-D16

BKN-D20
	10
	LS From LG/ KOREA
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	Inductor
Индуктор
	
	PR12-4DN2

CR18-8DN
	4

1
	SICK From KOREA
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	Encode

Inermediate Relay
Декодер переменного реле
	
	E6B2-CW26C

MYZNJ
	2

8
	OMRON From JAPAN
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	Contactor
Контактор
	 
	S-PII 
	2
	 SHIHLIN From TAIWAN
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	Transducer
Преобразователь
	
	G7B45P5
	2
	YASKAWA From TAIWAN
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	Switch Electrical Source
Переключатель электричекого источника
	
	S-145-24
	1
	MW From CHINA
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	Air-break Switch
Кнопка подачи воздуха
	
	DZ15-40/3901
	1
	GRCT From CHINA
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	Indecator Light
Индикатор света
Urgent-stop Switch
Кнопка экстренной остановки
Double Knob Switch
Двойной переключатель-ручка 
Electron Key Switch 
Электронный ключ-переключатель
Speed Control Card
Карта контроля скорости
	
	AD16-22D/S

LA38-11ZS

LA38-11X/S

EB2-10Y/Z

PG-B2
	1

2

2

1

2
	CHUANGZHOU From CHINA

YASKAWA From TAIWAN

	Step Driver
Пошаговый процессор
	
	Q3HB220M
	1
	Baishan From Shanghai,CHINA
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	Stainless Steel
Нержавеющая сталь
	
	304#
	
	


CD-2000 Automatic Wet Tissue Machine – Electrical Parts For Packing Machine

	Name of Parts
Название частей
	Photos on machine фото
	Model
модель
	Quantiy
Кол-во
	Brand and
фирма

	PLC Control System
Программируемый логистический компьютер 
	
	FX3U-32MT

FX3U-16MT
	1

1
	Mitsubishi From JAPAN
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	Servo Motor Driver
Серводвигатель
	
	SGDM-15ADA
	1
	Yaskawa From JAPAN
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	Touch Screen
Сенсорный экран
	
	MT506
	1
	Weintek From TAIWAN
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	Alternating Current Contactor
Контактор переменного тока
	
	GMC-12
	1
	LS From LG/ KOREA
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	Breaker
выключатель
	
	BKN-D10

BKN-D20
	2

2
	LS From LG/ KOREA
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	Appropinquity Inductor
Индуктор
	
	PR12-4DN2

VTE18-4N.4212
	4

3
	SICK From KOREA
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	Color-sign Inductor
Цветной индикатор
	
	LX-110
	1
	SUNX From JAPAN
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	Opposite-fire Inductor
Противопожарный индикатор
	
	E3S-GS3E4
	3
	OMRON From JAPAN
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	Solid State Relay
Твердотельное реле
	
	SSR-40DA
	4
	FOTEK From CHINA
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	Switch Electrical Source
Переключатель электрического источника


	
	S-145-24
	1
	MW From CHINA
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	Temperature Control
Контроль температуры
	
	CB-100
	4
	PINA From CHINA
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	Indecator Light
Световой индикатор
Urgent-stop Switch
Кнопка экстренной остановки
Double Knob Switch
Двойной переключатель-ручка 
Electron Key Switch 
Электронный ключ-переключатель

	
	AD16-22D/S

LA38-11ZS

LA38-11X/S

EB2-10Y/Z
	1

2

2

1
	CHUANGZHOU From CHINA

	Step Driver
Пошаговый процессор
	
	Q3HB220M
	4
	Baishan From Shanghai,CHINA

[image: image32.jpg]




	Stainless Steel
Нержавеющая сталь
	
	304#
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