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Полностью автоматизированная самоуправляемая  производственная линия гигиенических прокладок
Функционал оборудования и его параметры
1. Полностью автоматизированная самоконтролируемая система с высокой степенью автоматизации и возможностью изменения параметров машины согласно допустимым запросам заказчика.
2. Спроектирована согласно Европейскому стандарту качества (СЕ знак), пройдена сертификация качества (СЕ сертификация), электрические части сертифицированы согласно Европейскому стандарту качества (СЕ знак) и стандартизации охраны труда (UL знак), сопровождаемая единицами обеспечения безопасности, такими как защитная дверь, рычаг аварийной остановки и т.п.
3. Большинство резервных компонентов прошли многочисленный контроль точной настройки, ключевые механические части настроены на станке ЧПУ типа, основные комплектующие части поставлены мировыми известными брендами.
4. Рабочим интерфейсом оборудования является ПЛК (программируемый логический контроллер) с ручной проектировкой и дополнительным комплектующим для производственного учета.
5. Возможно внедрение аэрофотоустановки мониторинга системы, проводящей проверку в режиме on-line, мониторинг позиционирования, браковку, сканирование пятен краски и т. п.
6. Другие возможные функции могут быть выбраны по запросу заказчика:
а. автоматически самоуправляемая система авто-соединения рулонов упаковочного материала
б. самоуправляемый конвертер авто-соединения рулонов упаковочного материала
в. полу-автоматическая система развертывания рулонов упаковочного материала
г. Полностью автоматический самоуправляемый укладчик (Автоматический упаковщик)
д. автоматическое запечатывающее устройство
Главные технические характеристики
1.Машина в состоянии произвести гигиенические прокладки с крылышками в упаковке двух типов: с хлопчатобумажным наполнителем и ультратонкие
2. Расчетная скорость: 800-1200 шт/мин
3. Устойчивая скорость производства: 800 шт/мин (в сутки)
4. Габариты оборудования: 22м(Д) х 4м(Ш) х 3м(В)
5. Мощность оборудования: приблизительно 200KW (380V, 50HZ)
6. Вес снаряжения: около 40 тонн
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1. верхний слой нетканого материала
2. голубой впитывающий слой
3. воздухопроницаемая прокладка
4. впитывающая полимерная прокладка 
5. полиэтиленовый задний слой
6. клейкая лента на заднем слое
7. клейкая лента на крылышках
8. защитная липучка
9. защитная лента
